***zał. nr 1 do zaproszenia do składania ofert***

**KALKULACJA CENOWA DO OFERTY**

**Pakiet nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | ***Przedmiot zamówienia***  ***Nazwa międzynarodowa preparatu*** | **j. m** | **Ilość** | **Cena**  **jedn.**  **netto(zł)** | **Cena netto**  **za całość asortymentu** | **VAT**  **%**  **stawka i kwota** | **Cena brutto**  **za całość asortymentu** | **Opis oferowanego produktu,**  **nazwa producenta,**  **nr katalogu** |
| 1. | Ostrze do mikrotomu do tkanek twardych . Ostrze ze stali nierdzewnej o wym. 80x8mm posiadające 2 otwory mocujące wewnątrz ostrza o wym.8x2mm zlokalizowane w odległości 20mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc od środka otworu) co zapewnia bezpieczne zamkniecie żyletki w uchwycie noża. Odległość 40mm pomiędzy otworami mocującymi żyletki (licząc od środka otworów), odległość otworu od krawędzi podstawy noża: 3mm(licząc od środka otworu), kąt ostrza: *brzegi powierzchni tnącej ostrza i krawędzie podstawy noża ścięte pod kątem 45°, a kąt natarcia ostrza 35°.*  Pojedyncze ostrze powinno skroić bez zarysowań i uszkodzeń min.20 kostek parafinowych | op | 50 |  |  |  |  |  |

**……………………………..**

**(podpis wykonawcy)**